
2020.2.19



Trs\_fitting:

1、已和两位设计review过，需要补充一些定点case来cir\_idx

2、验证文档已上传svn


Trc\_top:

1、12.23号新出的case目前都已pass。

2、设计提出的cc\_idx、 pp\_idx 、ssb\_idx已覆盖全。

3、后期支持yeming和xuede的standalone平台的case。

2020.2.20




ahb\_zbridge对应gsm的地址为1\_0000、2\_0000……

通过zbus将ahb总线上的数据写到各个子模块中。

10000读32位数据对应8000和8001。

地址4041\_0000: brx


2020.2.11







Zbus地址为ahb总线地址右移一位，或上add\_bit1。



Ahb地址第16bit决定了子模块的片选。